|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：德旺楼窗帘类采购清单及技术参数** | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **材质** | **单位** | **数量** | **技术参数** |
| 1 | 窗帘布 | 定宽280CM | 绒 | 米 | 920 | 1.成份：100%聚酯纤维；克重量：≥240g/㎡；耐干摩擦色牢度≥4级；耐皂洗色牢度≥4级；耐酸汗渍色牢度≥4级；耐碱汗渍色牢度≥4级；耐光色牢度：≥3级；耐水色牢度：≥4级；PH值：3-9；环保性能：甲醛含量≤20mg/kg；阻燃性能：达到GB17591-2006 B1阻燃标准：损毁长度/mm≤150，续燃时间/s≤5，阻燃时间/s≤5。制作方法：用于定位褶制作，四叉钩，表面烤漆处理不易生锈；高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶。布帘辅料用料包含无纺布带、布钩（每米7个）。 |
| 2 | 轨道 |  |  | 米 | 368 | 1.延伸强度≥130MPa；抗拉强度≥170MPa；断后伸长率≥8%；韦氏硬度≥11；壁厚≥1.4mm。 |
| 3 | 窗帘莎 | 定宽280CM |  | 米 | 920 | 幻影纱，经纬75D长丝，18个捻每公分，上机门幅318，20号扣4穿。纬密37 梭下机，克重390克每米 |
| 4 | 布头 |  |  | 米 | 920 | 1.成份：100%聚酯纤维；克重量：≥240g/㎡；耐干摩擦色牢度≥4级；耐皂洗色牢度≥4级；耐酸汗渍色牢度≥4级；耐碱汗渍色牢度≥4级；耐光色牢度：≥3级；耐水色牢度：≥4级；PH值：3-9；环保性能：甲醛含量≤20mg/kg；阻燃性能：达到GB17591-2006 B1阻燃标准：损毁长度/mm≤150，续燃时间/s≤5，阻燃时间/s≤5。 |