附件1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家具采购清单和技术参数要求 | | | | | |
| 品目号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 主要材质 |
| 1 | 床屏 | 4200\*800\*1100 | 24 | 片 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 2 | 床架 | 2000\*2000\*300 | 24 | 张 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 3 | 床垫 | 2000\*2000\*200 | 24 | 张 | 1、弹簧床芯：弹簧采用72号碳素S型弹簧，弹簧外圈直径≥65mm，弹簧高度≥160mm，圈数≥5圈。弹簧数量≥450个。  垫层材料：无纺布底层，中密度海绵厚度≥16mm。面料采用环保阻燃布,面料需要有拉链，便于更换。 |
| 4 | 床头柜 | 450\*450\*450 | 48 | 个 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 5 | 书桌 | 1400\*600\*760 | 24 | 张 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 6 | 书椅 | 常规 | 24 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 7 | 休闲椅 | 常规 | 48 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 8 | 休闲茶几 | 直径800\*750 | 24 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作，管壁厚度≥1.5mm。 |
| 9 | 会议桌 | 3200\*1400\*760 | 1 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保三聚氰胺板饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀、表面哑光。 2.基材：E1级刨花板，经防腐、防虫等化学处理。桌面板材厚度≥25mm，采用精巧联接工艺，结构坚固。 3．封边：优质同色PVC加热熔胶封边。 4.脚架：采用优质钢制脚架。 |
| 10 | 会议椅 | 常规 | 10 | 张 | 1.面料：采用优质网布饰面，西皮厚度≥1.2mm，透气性强，柔软而富有韧性； 2.椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，成型板材≥12mm厚，板材承受压力≥300KG，板材经防腐、防虫化学处理； 3.海绵：海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性≥90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适； 4.脚架：采用优质钢制脚架，钢管管壁厚度≥2.0mm，表面采用镀铬工艺。 |
| 11 | 洽谈桌 | 常规 | 8 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 12 | 洽谈椅 | 直径800\*750 | 2 | 个 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作，管壁厚度≥1.5mm。 |
| 13 | 床屏 | 4200\*800\*1100 | 24 | 片 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 14 | 床架 | 1200\*2000\*300 | 48 | 张 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 15 | 床垫 | 1200\*2000\*200 | 48 | 张 | 1、弹簧床芯：弹簧采用72号碳素S型弹簧，弹簧外圈直径≥65mm，弹簧高度≥160mm，圈数≥5圈。弹簧数量≥450个。 垫层材料：无纺布底层，中密度海绵厚度≥16mm。面料采用环保阻燃布,面料需要有拉链，便于更换。 |
| 16 | 床头柜 | 450\*450\*450 | 48 | 个 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 17 | 书桌 | 1400\*600\*760 | 24 | 张 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 18 | 书椅 | 常规 | 24 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 19 | 休闲椅 | 常规 | 48 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 20 | 休闲茶几 | 直径800\*750 | 24 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作，管壁厚度≥1.5mm。 |
| 21 | 会议桌 | 3200\*1400\*760 | 1 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保三聚氰胺板饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀、表面哑光。 2.基材：E1级刨花板，经防腐、防虫等化学处理。桌面板材厚度≥25mm，采用精巧联接工艺，结构坚固。 3．封边：优质同色PVC加热熔胶封边。 4.脚架：采用优质钢制脚架。。 |
| 22 | 会议椅 | 常规 | 10 | 张 | 1.面料：采用优质网布饰面，西皮厚度≥1.2mm，透气性强，柔软而富有韧性； 2.椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，成型板材≥12mm厚，板材承受压力≥300KG，板材经防腐、防虫化学处理； 3.海绵：海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性≥90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适； 4.脚架：采用优质钢制脚架，钢管管壁厚度≥2.0mm，表面采用镀铬工艺。 |
| 23 | 洽谈桌 | 常规 | 8 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 24 | 洽谈椅 | 直径800\*750 | 2 | 个 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作，管壁厚度≥1.5mm。 |
| 25 | 床屏 | 3500\*80\*1100 | 11 | 片 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 26 | 床架 | 2000\*2000\*300 | 11 | 张 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 27 | 床垫 | 2000\*2000\*200 | 11 | 张 | 1、弹簧床芯：弹簧采用72号碳素S型弹簧，弹簧外圈直径≥65mm，弹簧高度≥160mm，圈数≥5圈。弹簧数量≥450个。 垫层材料：无纺布底层，中密度海绵厚度≥16mm。面料采用环保阻燃布,面料需要有拉链，便于更换。 |
| 28 | 床头柜 | 450\*450\*450 | 22 | 个 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 29 | 书桌 | 1400\*600\*760 | 22 | 张 | 1、框架：整体框架采用优质实木多层板制作，板材厚度18mm，整体线条美观大方，过渡自然. 2、基材:采用E1级环保实木多层板制作，板材需符合国家环保标准。 3、封边条：封边条采用优质2mm近色封边条。 4、五金配件：采用优质三合一扣件及预埋紧固件进行连接，同步角马进行加固，配合优质五金配件。 5、胶粘剂：采用水基型环保粘胶剂，粘胶剂需符合国家环何标准。 |
| 30 | 书椅 | 常规 | 22 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 31 | 二人位沙发 | 二人位 | 11 | 张 | 1.框架：采用烘干实木架构，经防腐、防虫化学处理；饰面：优质一级西皮饰面，皮面光泽度好，透气性强；扶手：软包扶手，一级西皮饰面；海绵：内为PU成型高弹海绵，硬度45°密度37.5Kc/立 方米；橡筋：采用优质橡筋；弹簧：采用优质S型弹簧，脚架：采用优质钢管脚架。 |
| 32 | 单人位沙发 | 单人位 | 11 | 张 | 1.框架：采用烘干实木架构，经防腐、防虫化学处理；饰面：优质一级西皮饰面，皮面光泽度好，透气性强；扶手：软包扶手，一级西皮饰面；海绵：内为PU成型高弹海绵，硬度45°密度37.5Kc/立 方米；橡筋：采用优质橡筋；弹簧：采用优质S型弹簧，脚架：采用优质钢管脚架。 |
| 33 | 长茶几 | 1200\*600\*450 | 11 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作。 |
| 34 | 方茶几 | 600\*600\*450 | 11 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作。 |
| 35 | 休闲椅 | 常规 | 22 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 36 | 休闲茶几 | 直径800\*750 | 11 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作，管壁厚度≥1.5mm。 |
| 37 | 会议桌 | 3200\*1400\*760 | 2 | 张 | 1．贴面材质：采用国家环保三聚氰胺板饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀、表面哑光。 2.基材：E1级刨花板，经防腐、防虫等化学处理。桌面板材厚度≥25mm，采用精巧联接工艺，结构坚固。 3．封边：优质同色PVC加热熔胶封边。 4.脚架：采用优质钢制脚架。 |
| 38 | 会议椅 | 常规 | 20 | 张 | 1.面料：采用优质网布饰面，西皮厚度≥1.2mm，透气性强，柔软而富有韧性； 2.椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，成型板材≥12mm厚，板材承受压力≥300KG，板材经防腐、防虫化学处理； 3.海绵：海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性≥90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适； 4.脚架：采用优质钢制脚架，钢管管壁厚度≥2.0mm，表面采用镀铬工艺。 |
| 39 | 洽谈桌 | 常规 | 16 | 张 | 1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理；海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性优于90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适；椅架：采用优质钢制椅架。承重大于140KG，强度大、抗冲击不易变形等优点；颜色：黑色。 |
| 40 | 洽谈椅 | 直径800\*750 | 4 | 个 | 1．贴面材质：采用国家环保岩板制作，板面具有耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等优点，表面哑光效果持久；五金件：优质五金配件；脚架：采用优质钢管制作，管壁厚度≥1.5mm。 |